**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3** |
| **พ.ศ.2563** | **พ.ศ. 2564** |
| **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางข้างอนามัยดอนสนวน (นว.ถ.53 – 011) | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ไม่น้อยกว่า 340.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร หรือใช้ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 23.80 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนดำเนินการโครงการ 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย | 160,000 | หมู่ที่ 1 บ้านกฤชทอง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3** |
| **พ.ศ. 2563** | **พ.ศ. 2564** |
| **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** |
| 2 | โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทับกฤชใต้ – บ้านดงสวาท (นว.ถ.53 – 002)   | ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 43.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ไม่น้อยกว่า 87.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร หรือใช้ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 6.09 ลบ.ม. | 43,000 | หมู่ที่ 2บ้านย่านสวาย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3** |
| **พ.ศ. 2563** | **พ.ศ. 2564** |
| **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** |
| 3 | โครงการซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก สายบ้านคลองสนวน (กลุ่มแขกเหนือ) (นว.ถ.53 - 009)  | ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 357.20 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนดำเนินการโครงการ 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย | 153,000 | หมู่ที่ 2บ้านย่านสวาย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านมาบชุมแสงเลียบคลองน้ำกลัด (นว.ถ.53 – 013)  | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร หรือใช้ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 22.40 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนดำเนินการโครงการ 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย | 150,000 | หมู่ที่ 3บ้านมาบชุมแสงพัฒนา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงาน**เคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3** |
| **พ.ศ. 2563** | **พ.ศ. 2564** |
| **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านมาบชุมแสง – คลองน้ำกลัด (นว.ถ.53 – 012) | ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร | 50,000 | หมู่ที่ 3บ้านมาบชุมแสงพัฒนา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก สายบ้านดงสวาท (นว.ถ.53–007) | ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 120 ลบ.ม. | 50,000 | หมู่ที่ 4บ้านดงสวาท | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองสนวน (กลุ่มแขกเหนือ) (นว.ถ.53 – 009)  | งานรื้อถนนคอนกรีตเดิมแล้วสร้างใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ไม่น้อยกว่า 260.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนดำเนินการโครงการ 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย | 150,000 | หมู่ที่ 4บ้านดงสวาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงาน**เคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3** |
| **พ.ศ. 2563** | **พ.ศ. 2564** |
| **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** |
| 8 | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองสนวน (กลุ่มแขกเหนือ) (นว.ถ.53 – 009)  | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร หรือใช้ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 25.20ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนดำเนินการโครงการ 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย | 170,000 | หมู่ที่ 5บ้านคลองสนวน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 จากบ้านนางมาลัย ทองคำศรี ถึง บริเวณที่นานางมาลัย ทองคำศรี  | ท่อพีวีซีแข็ง ท่อประปา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ความยาว 58.00 เมตร | 29,700 | หมู่ที่ 5บ้านคลองสนวน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงาน**เคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3** |
| **พ.ศ. 2563** | **พ.ศ. 2564** |
| **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกลุ่มแขกใต้ (นว.ถ.53 – 006)  | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร หรือใช้ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า21.00 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนดำเนินการโครงการ 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย | 140,000 | หมู่ที่ 6บ้านดอนสนวน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงาน**เคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3** |
| **พ.ศ. 2563** | **พ.ศ. 2564** |
| **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** |
| 11 | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทับกฤชใต้ – บ้านดงสวาท (นว.ถ.53–002) | รื้อถนนคอนกรีตเดิมแล้วสร้างใหม่ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ไม่น้อยกว่า 75.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร หรือใช้ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 4.20 ลบ.ม. | 42,000 | หมู่ที่ 7บ้านทับกฤชใต้ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการซ่อมแซมถนนด้วย หินคลุก สายถนนทางหลวงชนบท – บึงทับกฤช สาย 1 นาตาปืด (นว.ถ. 53–017) | ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 120 ลบ.ม. | 50,000 | หมู่ที่ 7บ้านทับกฤชใต้ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงาน**เคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3** |
| **พ.ศ. 2563** | **พ.ศ. 2564** |
| **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** |
| 13 | โครงการซ่อมแซมถนนด้วย หินคลุก สายถนนทางหลวงชนบท – บึงทับกฤช สาย 2 บ้านตาขอด (นว.ถ. 53–018) | ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 134 ลบ.ม. | 57,000 | หมู่ที่ 7บ้านทับกฤชใต้ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการซ่อมแซมถนนด้วย หินคลุก สายถนนร้อยไร่ (นว.ถ. 53–015) | ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 134 ลบ.ม. | 57,000 | หมู่ที่ 7บ้านทับกฤชใต้ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการซ่อมแซมถนนด้วย หินคลุก สายถนนทางหลวงชนบท – บึงทับกฤช สาย 3 บ่อครู บุญช่วย (นว.ถ. 53–019) | ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 50 ลบ.ม. | 20,000 | หมู่ที่ 7บ้านทับกฤชใต้ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงาน**เคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3** |
| **พ.ศ. 2563** | **พ.ศ. 2564** |
| **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** |
| 16 | โครงการซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก สายบ้านบึงทับกฤช (นว.ถ. 53–014) | ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 634 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้าประชาสัมพันธ์ก่อนดำเนินการโครงการ 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย | 272,000 | หมู่ที่ 7บ้านทับกฤชใต้หมู่ที่ 8บ้านท่าช้าง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **16 โครงการ** |  | **1,593,700** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.2 แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3** |
| **พ.ศ. 2563** | **พ.ศ. 2564** |
| **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** |
| 1 | โครงการวางท่อเพิ่มเติม หมู่ที่ 7 บริเวณคลองข้างถนนสายทางหลวงชนบท ถึงบึงทับกฤช (นว.ถ.53 – 017) สาย 1 นาตาปืด | วางท่อ คสล. ขนาด ศก. 1 เมตร จำนวน 4 ท่อน | 16,000 | หมู่ที่ 7บ้านทับกฤชใต้ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 7 สายกลาง (ร้อยไร่) | ปากบนกว้าง 3.50 เมตร ฐานกว้าง 0.50 เมตร ลึก 1.50 เมตร ยาว 200 เมตร | 10,000 | หมู่ที่ 7บ้านทับกฤชใต้ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการวางท่อ คสล. หมู่ที่ 1 บริเวณนานางบังอร คำนึงควร | วางท่อ คสล. ขนาด ศก. 1 เมตร จำนวน 10 ท่อน | 40,000 | หมู่ที่ 1บ้านกฤชทอง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำหมู่ที่ 8 สายข้างถนนจากบึงทับกฤช ถึงเขตติดต่อบึงพาลี | ขนาดปากบนกว้าง 7 เมตร ฐานกว้าง 1 เมตร ลึก 1.50 เมตร ยาว 800 เมตร | 78,000 | หมู่ที่ 8บ้านท่าช้าง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **4 โครงการ** |  | **144,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงาน**เคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3** |
| **พ.ศ. 2563** | **พ.ศ. 2564** |
| **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** |
| 1 | โครงการซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ที่ 5 จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนสนวน ถึงทางแยกหนองพะตะพัง | ติดตั้ง สาย Drop Wire ยาว 1,400 เมตร พร้อมติดตั้ง ลำโพงฮอร์น 100 วัตต์ (โครงโลหะ) 15 นิ้ว จำนวน 5 ชุด | 78,000 | หมู่ที่ 5บ้านคลองสนวน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการขยายเขตเสียงตามสาย  | ติดตั้ง สาย Drop Wire ยาว 570 เมตร พร้อมติดตั้ง ลำโพงฮอร์น 100 วัตต์ (โครงโลหะ) 15 นิ้ว จำนวน 6 ชุด และเพาเวอร์ | 64,000 | หมู่ที่ 6บ้านดอนสนวน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **2 โครงการ** |  | **142,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |